**南通师范高等专科学校实验小学**

**体育器材采购项目**

**询价采购文件**

**采 购 人：南通师范高等专科学校实验小学**

**日 期：2021年8月23日**

**南通师范高等专科学校实验小学体育器材采购项目**

**询价采购文件**

项目概况

**南通师范高等专科学校实验小学体育器材采购项目**潜在供应商应在供应商登陆南通开发区教育网（[http://www.ntkfqjy.com/），下载询价文件，并于2021年8月](http://www.ntkfqjy.com/%EF%BC%89%EF%BC%8C%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E8%AF%A2%E4%BB%B7%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%BA%8E2021%E5%B9%B48%E6%9C%88)27日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

受**南通师范高等专科学校实验小学**的委托，决定就**南通师范高等专科学校实验小学体育器材采购项目**实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

**一、采购项目基本情况：**

1、项目名称：**南通师范高等专科学校实验小学体育器材采购项目**

2、采购方式：询价

3、预算金额：本项目采购预算为人民币22万元

4、最高限价：本项目最高限价为人民币22万元，**报价总价超过最高限价的为无效投标**。

5、采购需求：南通师范高等专科学校实验小学体育器材设备采购、安装、调试及后续服务，详见询价文件附件。

6、交货期： 自合同签定之日起15天内

7、质量标准：合格

8、本项目不接受联合体投标。

**二、询价供应商资格要求：**

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1、必须具有独立的法人资格，提供有效的三证合一的营业执照；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明原件及本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被委托授权人身份证复印件（须加盖公章）及被授权人为供应商正式人员证明材料【提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳2021年1月-2021年6月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】

**三、获取采购文件**

**下载询价文件：**供应商登陆南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/），自行下载询价文件。

**四、询价文件的递交**

**供应商所提交的询价响应文件不符合询价文件要求，视作投标无效。**

**“询价响应文件”内容包括：**

（1）报价表须按提供的报价样表格式填写，报价表必须加盖单位公章后方为有效。

**（2）报价文件包括报价表及资格证明文件**

2.1报价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。

**2.2资格证明文件：**

①法定代表人参加项目投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书（并加盖公章）及被授权人为供应商正式人员证明材料【提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳2021年1月-2021年6月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】；

②投标人必须是在中国境内注册并具备独立法人资格的企业，必须在合同履行过程中具有提供招标范围内所有服务的能力。提供有效的营业执照（副本）复印件并加盖公章；

③供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章），格式见附件；

（3）询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

（4）各供应商须递交 **叁** 份完整的报价文件，其中正本 **壹** 份、副本**贰**份；正、副本不一致时，以正本为准。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。

**五**、**响应文件提交：**截止时间：**2021年8月27日14时00分**，逾期送达的询价响应文件将不予接收。

地点：南通经济技术开发区星湖小学林翠路39号星灿天地四楼会议室

**供应商递交响应文件时，其法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证准时参加询价会议。否则，其响应文件不予受理。**

**特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术响应文件”所涉的相关证明材料原件请带至现场备查的材料须提供原件。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由供应商自行承担。**

六、**样品**

1.本次采购项目需要提供询价附件 “项目需求及技术参数”中的样品：A、小体操垫一件；B、蓝球一件；C、排球一件；D、足球一件，E、羽毛球拍一件，以供评标时使用。样品的技术参数须按项目需求中的要求提供。

2.成交供应商的样品封样不退回，并以此作为该产品将来供货进场查验核实的依据。

3.样品出样的时间：询价文件接收截止时间前，将样品放置出样地点。投标供应商未提供样品或提供样品不齐全或样品不符合招标文件要求的其递交的询价文件将被拒绝。

4.样品出样地点：南通经济技术开发区星湖小学林翠路39号星灿天地四楼会议室

5.各供应商自行看管样品，出现一切问题由供应商自行负责。成交结果宣布后两小时内：成交供应商须将封样后的样品送至采购人指定地点，其余投标人的样品各自负责搬离出样地点。

七、**本询价文件由采购单位解释**

1.供应商下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在询价文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3.采购单位、采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上发布形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购单位、采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

5.采购单位、采购代理机构可视情组织答疑会。

**八、质疑提出和处理**

1、质疑的提出

（1）质疑人必须是直接参加本次询价活动的当事人。

（2）下载询价文件的供应商应根据第七条第1款的约定提出，在询价过程中，凡主持人或询价小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

（3）提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

（4）对本次询价有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

2、《质疑函》的受理和回复

（1）《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次询价授权人送达采购单位。

（2）对符合提出质疑要求的，采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

（3）对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

（4）采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或询价小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

（5）因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

3、质疑处理

（1）质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

（2）质疑不成立的处理。

(a)质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

(b)质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

(c)质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

(d)质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

(e)质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

(f)对明显有违事实的、经相关专家或询价小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在本区人民政府网、市、省、国家级相关媒体予以披露。

(g)质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

4、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

5、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

6、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在本区人民政府网、市、省、国家级相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

7、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南通市崇川区政府采购监督管理部门投诉。

**九、开评标时间：2021年8月27日14时00分**

**十、公告期限：**自本公告发布之日起3个工作日。

**十一、成交原则、方式**

**成交原则：**

1、按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

2、报价为项目的总价（即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及询价文件要求的所有费用），不得将项目拆分或选择性报价；

3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

4、供应商随意、恶意报价，同产品前后报价不一致的或未按询价文件要求进行报价的，经询价小组核实后作无效标处理。

**5、采购人提供的产品不接受负偏离，否则作为非实质性响应询价文件，作无效投标处理。**

**成交方式：**按项目成交，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价最低的确定为成交供应商。

**十二、成交结果通知**

（1）成交结果将通过南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/）发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。

（2）成交供应商应在收到《成交通知书》的15天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

（3）成交供应商在中标后,务必于合同规定的时间内完成本项目（供需双方另有约定除外）；每延误一天扣以总价款2‰的违约金。

**十三、验收与付款**

采购单位根据询价文件、合同约定和验收合格报告内容，按相关支付规定直接支付款项。

**十四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

**招标人：**南通师范高等专科学校实验小学

**联系人：**马老师

**联系电话：**13912206633

南通师范高等专科学校实验小学

**2021年8月23日**

**附件：**

1. **项目需求**
2. **项目需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **招标参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 计时器 | 可分割时段,两组倒计器,节拍器,时间,日历,定闹显示、振动提醒等功能。 | 4 | 只 |
| 2 | 发令枪 | 双发击发；能使用双环定装发令弹，用于竞赛类体育项目的比赛和训练。 | 2 | 把 |
| 3 | 发令弹 | 100发/盒，发火可靠，使用安全，烟雾明显，音响适中。 | 1 | 盒 |
| 4 | 发令台 | 可移动式，产品尺寸长\*宽\*高=600×600×1300(mm),箱体低端2个固定底座，2个带轮底座，台阶式。产品含可拆装的烟屏，烟屏外径规格不小于68厘米，采用复合玻璃钢或其他轻质金属材料制作， 烟屏支架采用优质管材制作，支架可插入发令台插管，烟屏可依据发令员手臂长度调节高度。发令台主要由底架和推手柄组成，底架用优质方管焊接而成，推手柄采用优质圆管制作；产品为两层踏步结构，踏步上采用花纹板制作，起到防滑作用。 | 1 | 套 |
| 5 | 接力棒 | 接力棒长度为30（cm），直径27.5mm,适合中小学生手型。接力棒采用铝合金制作，棒的两端倒角卷边处理。接力棒的重量55±3g；棒的表面经氧化处理. | 30 | 根 |
| 6 | 小沙包 | 外层加厚斜纹帆布面料，耐磨耐脏，内里填充荞麦皮，加密缝制，结实。7\*7cm | 120 | 只 |
| 7 | 钢尺 | 50米，采用硬度很高的钢制造而成，拉力更强劲，防水性好。 | 2 | 个 |
| 8 | 钢尺 | 20米，采用硬度很高的钢制造而成，拉力更强劲，防水性好。 | 2 | 个 |
| 9 | 钢尺 | 5米，采用硬度很高的钢制造而成，拉力更强劲 | 2 | 个 |
| 10 | 皮尺 | 50米，超韧性纤维防水，优质包胶皮尺。 | 2 | 个 |
| 11 | 皮尺 | 10米，超韧性纤维防水，优质包胶皮尺。 | 2 | 个 |
| 12 | 信号旗 | 纯棉布+不锈钢材质，全长46cm,旗面宽38cm,高32cm，手柄部分配有或海绵套。 | 20 | 个 |
| 13 | 小体操垫 | 可折叠，展开尺寸1.2×0.6×0.05m，折叠后0.6×0.6×0.1m，主体由EVA组成，弹力均衡，柔软适中，表面罩防滑PU革。 | 180 | 张 |
| 14 | 篮球 | 5号篮球，重量480-500g、圆周:630-700mm，弹跳1.1-1.4m, 高档合成PU表面，均衡颗粒，触感非凡，质地柔软耐磨；丁基内胆，气密性好，不易漏气，弹性均匀；抓握省力粘手；适用场地：室内木地板，室外水泥地，室外塑胶地等，产品通过国家体育用品质量检测中心检测或认证并提供相关证书。 | 120 | 只 |
| 15 | 篮球架 | 铁质边框，PC透明篮球板，焊接钢管支架,管径78mm，底座带滚轮，底座可装100L的水或140kg的沙子。可调高度：从篮圈到地面2.2-3.25m. | 8 | 只 |
| 16 | 篮球网 | 网高：50厘米左右；网口：45厘米左右；网底：35厘米左右；网眼：4.5厘米左右；材料：高级锦纶，耐磨性好；12扣； | 16 | 只 |
| 17 | 篮球记录牌 | 主要由支架、记分方框和记分牌组成；记分器下支架主要由25×25的方管与φ32×2焊管拼焊而成，上支架主要由25×25的方管和40×25的方管拼焊而成，记分方框采用20x20的方管拼焊而成；记分牌为手推式记分，采用PVC制作。 | 2 | 个 |
| 18 | 排球 | 5号贴皮排球，高级合成皮革, 重量260-280g、圆周650-670mm、弹跳1.2-1.4m 高弹超强防汗，手感柔和，冲击力小；丁基内胆，气密性好，不易漏气，弹性均匀；专业粘合工艺，螺旋结构设计，飞行稳定，易于控制；适用场地：室内外通用，产品符合GB/T22882-2008排球标准，通过国家体育用品质量监督检验中心检验或认证，并提供相关证书。 | 80 | 个 |
| 19 | 足球 | 4号足球，产品质量符合国家竞赛一级用球标准，圆周540mm-650mm，重量350g-380g，弹跳1100mm-1400mm，球面采用PU材料采用不漏线不变形的缝制形式。产品符合GB/T22892-2008足球标准，公司相关产品需荣获国际足联认证（FIFA有效证书），通过国家体育用品质量监督检验中心检验或认证，符合环保要求的检测或认证，并提供相关证书。 | 100 | 个 |
| 20 | 足球门 | 5人制2\*3m, 加厚管径：φ76mm\*2.5mm | 2 | 副 |
| 21 | 足球门 | 11人制2.44\*7.32m, 加厚管径：φ114mm\*3mm | 1 | 副 |
| 22 | 足球网 | 5人制，聚乙烯加粗型 | 2 | 副 |
| 23 | 足球网 | 11人制，聚乙烯加粗型 | 1 | 副 |
| 24 | 皮球 | PVC环保6寸加厚材质 | 40 | 个 |
| 25 | 乒乓球拍 | 6.0mm厚5层纯实木底板，双面贴合反胶套胶，套胶表面粘性好，颜色通透。2.2mm厚高弹橡胶海绵，手柄采用吸汗木材制成，防滑效果显著。手柄握感适,圆口平滑，不卡手，无毛刺，粘合牢固，胶皮揭开后无胶水残留。球拍整体无刺激异味。 | 40 | 副 |
| 26 | 乒乓球网 | 尼龙编织工艺，耐磨，防水网宽1800mm高150mm | 4 | 个 |
| 27 | 乒乓球计分牌 | 使用尺寸：388×190×200（mm)折叠式，工程塑料外壳，特制纸板芯页。 | 2 | 个 |
| 28 | 羽毛球拍 | 铝合金碳素羽毛球拍。长度675±1mm，平衡点：300±10mm,张力：18-20LB。材质：铝合金+碳素重量: 90g(含)-93g(含)穿线类型: 成品拍。 | 40 | 副 |
| 29 | 羽毛球 | 水鸭单边，优质两拼球头+优质硝化棉胶+高级树脂胶，一桶12个。 | 20 | 桶 |
| 30 | 球类推车 | 推车主要采用不锈钢材质拼焊而成；材质壁厚不小于1.2mm，推车支脚底部装有滚轮，移动方便。900\*800\*900mm,可装50个左右的5号篮球 | 3 | 个 |
| 31 | 放置架 | 长2m，宽50cm,高2米，不锈钢加厚中型，壁厚1.5mm；四层承重300kg。 | 2 | 个 |
| 32 | 体操棒 | 长90cm，直径3.5cm，木质光滑结实 | 60 | 根 |
| 33 | 短跳绳 | 绳长3m，PU材质，PP手柄，绳长可调节。 | 250 | 根 |
| 34 | 拔河绳 | 手握直径35mm，长20M, 4股麻绳。 | 6 | 根 |
| 35 | 体操垫 | 体操垫由EVA组成，弹力均衡，柔软适中。海绵垫基本尺寸：长×宽×厚=2×1×0.1（米）。海绵垫表面罩表面罩席纹防滑PU革，套子侧面装有拉链及拉手攀。 | 8 | 张 |
| 36 | 推铁环 | 不锈钢50CM加粗款，海绵手柄推杆4.5mm | 50 | 个 |
| 37 | 呼啦圈 | 泡棉材质可拆卸，6节直径75cm,780g。 | 60 | 个 |
| 38 | 键子 | 橡胶底，色彩鲜艳、无异味； 天然鸡毛。手工加厚。 | 80 | 个 |
| 39 | 划线器 | 单道划线车，三轮移动，承物桶：30\*30\*38cm,轴距：28cm,高度90cm,划线宽度7.5cm. | 1 | 个 |
| 40 | 标志筒 | 高度50cm，误差不超过2cm，圆锥型，加厚材质，着地平稳，锥身带孔。 | 40 | 个 |
| 41 | 标志盘 | 底面直径19cm，高6cm，30g, 采用全新料加工，无异味、韧性好，耐冲击性强，不容易踩坏。 | 40 | 个 |
| 42 | 灵敏圈 | 直径50cm，采用全新料加工，无异味、韧性好，耐冲击性强，不容易踩坏。 | 80 | 个 |
| 43 | 垒球 | 圆形，优质皮革与弹性橡胶缝合而成，1.8米高度自由落下反弹高度不低于30厘米，球体直径75±2mm，重量150±10克，外观圆整。 | 80 | 个 |
| 44 | 身高测试仪 | ABS材质，毫米精准 | 2 | 个 |
| 45 | 肺活量测试仪 | 产品量程：100-9999毫升，分度值：1毫升（误差±1%） | 4 | 台 |
| 46 | 肺活量吹嘴 | 无毒无味的环保材质，消毒后可以重复使用 | 1000 | 只 |
| 47 | 坐位体前屈测试仪 | 底座为高密度木质，尺寸：45\*25\*23cm；铝合金钢尺，精准刻度,长61cm。 | 2 | 台 |
| 48 | 立定跳远仪 | 橡胶垫子，长3.5米，宽0.9米，厚度3.5mm，测量距离50-300厘米，精准度±1厘米。 | 2 | 个 |
| 49 | 分队服 | 4色,各10件,加印LOGO. | 40 | 件 |
| 50 | 数显测距仪 | 轮胎加厚耐磨厚度9.3mm，轮周长100cm，有效测距约10万米，伸展长度102cm，(误差±0.3%)。 | 1 | 台 |
| 51 | ★移动式羽毛球PVC运动地板 | 1. 产品厚度≥4.5mm
2. 外观质量：色泽纯正均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷，

3、硬度（邵A）：55-90（度）4、拉伸强度 ≥1.0Mpa5、拉断伸长率≥120%6、阻燃性：Ⅰ级7、可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡8、可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡9、甲醛释放量≤0.124mg/m³10、具有五个年度灰分检测报告，且灰分含量＜5%。（提供检测报告复印件加盖公章）11、载荷500N，加载时间5h，耐压痕≤0.4mm。（提供检测报告复印件加盖公章）.12、快速变温试验：24个循环后，拉伸强度变化率≤1%，且样品表面无破损、变形等现象。（提供检测报告复印件加盖公章）13、冷热冲击试验：24个循环后，拉伸强度变化率≤1%，且表面不破损、变形、脆裂等现象。（提供检测报告复印件加盖公章）14、邻苯二甲酸二戊酯（DPP/DPENP）、邻苯二甲酸二异十一烷基酯（DIUP）、双（2-羟基乙基）对苯二甲酸酯（BHET）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）苯甲酸苄酯（BB）、邻苯二甲酸正辛正癸酯（nDnOP）等不少于51种邻苯二甲酸酯检测报告，检测结果为未检出。（提供检测报告复印件加盖公章）15、紫外老化时长不少于1000h，试验后无龟裂、无明显色差、无局部粉化、无明显变形，色差等级≥3级。（提供检测报告复印件加盖公章）16、焊接强度，平均值≥240N/50mm；最小值≥180N/50mm。（提供检测报告复印件加盖公章）17、耐环境应力开裂测试时长不少于4500h，破裂率为0%。（提供检测报告复印件加盖公章）18、提供自然气候暴露试验时长不少于九个月的检测报告，自然气候暴露后，外观表面无开裂、粉化现象。（提供检测报告复印件加盖公章） | 1 | 标场 |
| 52 | 室内外可移动式羽毛球柱 | 由底座、立柱、锁绳装置、高度微调装置组成。材质：1.5冷轧板、φ38\*1.5钢管 | 1 | 副 |
| 53 | 羽毛球网 | 标准规格 | 1 | 张 |
| 54 | 插地式排球柱 | 1.排球柱由内外立柱，高度调节销和紧线机构组成。2.排球柱外立柱选用φ89×3的优质焊管，内立柱选用φ76x3的优质焊管制作，通过高度调节销与内压弹簧使内立柱上下移动，实现网高调节高度：2.15m、2.24m、2.35m、2.43m。3.二外立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节锁紧手柄，调节钢丝绳的松紧，实现网的高度要求。4.排球柱外立柱底部设有40mm厚特制缓冲垫，与预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命，立柱上部设有特制封套，能防止高度调节时内立柱外管与外立柱内管摩擦而引起漆膜脱落，从而影响整体美观。5.排球柱配备有专用的预埋件，采用φ108×3圆管制作，预埋件底部托底和顶部盖帽均采用ABS成形，使用时把立柱插入预埋孔即可，不用时，取出排球柱立柱，盖上预埋盖即可，使用方便。6. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。（含排球网） | 4 | 对 |
| 55 | ★篮球架 | 1、产品规格篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，篮架底座尺寸长x宽=2.0x1（m）。2、产品用材球架立柱采用定制口150x150x4优质大圆角方管制作，圆角R30mm，造型美观，安全性高；篮架伸臂采用δ3进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，保持产品的美观性和统配性，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱底板采用优质精密铸钢件制作，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用Φ48×2圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，下拉杆采用口50×40×3优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，通过调节上拉杆，可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。球架底座轮廓采用特制内卷槽钢一次拼焊成型，为了增强球架的使用安全性，单只球架可放置配重物不少于510kg。3、篮板规格：1800x1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。4、篮圈 篮圈采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。5、紧固件篮架所有紧固件均采用热镀锌处理，能保证长年不生锈。6、移动 篮架置有走轮，配有方向操纵杆和轮子升降操纵杆，操作方便，仅需一人操作就可轻松移动篮架。7、防护措施篮架前立柱、底座前部配有专用护套，能有效地保护运动员免受撞击，底座下部设有防震垫，能有效的保证使用时的安全性及美观性。8、表面处理喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 2 | 副 |
| 56 | ★篮球架 | 1、产品规格 篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m。2、产品用材 球架立柱采用定制□180×180×4优质大圆角方管制作，圆角R40mm，既美观又安全性能好；篮架伸臂采用δ3进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用Φ48×2圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，后拉杆采用口50×40×3优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。3、篮板规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。4、篮圈 篮圈采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。5、产品的结构原理产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用优质冲件，规格：350×350㎜，四周呈大圆角，法兰上设计有6个固定孔，保证篮架安装后整体的安全牢固性。预埋件采用现场组装方式预埋，可节省运输和仓库贮存空间，预埋件总长不低于550mm，共由6根搓M18螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。6、紧固件篮架所有紧固件均经热镀锌处理，能保证长年不生锈。7、表面处理喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 3 | 副 |
| 57 | 乒乓球桌 | 产品符合中国GB/T32597-2016轻工业标准中专业竞赛技术要求。台面长度2740mm-2743mm，台面宽度1525±2mm，台面高度760±2mm,拱桥结构，设多重高度调节装置。具有国际比赛使用经历。台印有ITTF标志且通过ITTF认证。 | 1 | 副 |

**注：标★的为重要参数，不接受负偏离。供应商在中标后需提供原厂商针对此项目的质保服务承诺函及参数确认函等相关证明材料（加盖厂商公章），原件在签订合同时提供，未能提供或做虚假文件，取消中标资格并追究相关责任。**

**重要说明:**

**采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求**

中标供应商须提供合格产品及相应服务，所有产品质保期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。产品发生故障时，接到用户通知需8小时内上门，48小时内解决问题。

二、采购合同条款及格式

甲方(需方)：南通师范高等专科学校实验小学

乙方(供方)：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、南通开发区教育网 项目询价文件、询价响应文件及中标（成交）通知书，甲乙双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

**一、项目内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 具体要求 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 合计金额 |
| 1 | 南通师范高等专科学校实验小学体育器材采购项目 | 项目询价文件、清单中的内容及现场实地勘察、答疑所含的全部内容 | 详见询价文件 |   |

**二、合同总金额：**人民币（大写）

（小写）￥

三、**货期要求：**

送货日期：2021年 月 日。

**四、质量要求：**合格

**五、工程地点**：南通师范高等专科学校实验小学。

**六、验收：**本项目结束后由甲方按规定组织验收，验收合格后签发验收单，乙方要出具完整的竣工验收资料。

**七、付款：**由甲方按采购文件规定的程序付款。

（1）产品送达验收完成后，付至合同价的95%，余款待质保期满后30天内一次性付清。

**（2）**本项目免费质保期为 壹 年，通过验收之日为免费质保期起始日。

**（3）**付款方式：乙方申请付款的程序应符合甲方的财务规定，并出具相应金额的增值税发票。

**八、违约责任：**任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

（1）在本项目实施过程中，如工期进度严重脱节时，甲方有权终止合同，按逾期总天数每日**0.05%**的标准计算，如甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

（2）甲方延期付款的，需向乙方支付延期付款的利息。

（3）其他： /

甲方（需方）（盖章）： 乙方（供方）（盖章）：

地址： 地址：

法定（授权）代表人： 法定（授权）代表人：

**三、询价投标文件组成**

**1、资格证明文件**

**2、开标一览表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总报价 | 备注 |
|  | 大写：小写： （人民币） | 货期： 日历天；质保期： ；质量标准： 。 |

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

日期： 2021年 月 日

填写说明：

1、开标一览表、分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

**3、分项报价明细表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号/技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
|  …… |   |   |  |  |   |
| 合计（大写）：人民币 元（小写：￥ 元） |

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

日期： 年 月 日

填写说明：

1、开标一览表、分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、本表只是表式，可根据实际需要自行增减行数。

4、法定代表人身份证明

 （采购人） ：

我公司法定代表人 参加贵单位组织的 （采购项目名称)项目询价采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字）

年 月 日 年 月 日

法定代表人身份证扫描件（并加盖公章）

5、授权委托书

 （采购人） ：

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加 项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字/盖章）

年 月 日 年 月 日

授权代表身份证扫描件（并加盖公章）

6、无重大违法记录声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日