**南通大学附属实验小学食堂传输机升级改造项目**

询价采购文件

**采 购 人：南通大学附属实验小学**

**日 期：2025年2月6日**

**南通大学附属实验小学食堂传输机升级改造项目**

**询价采购公告**

## 项目概况

南通大学附属实验小学食堂传输机升级改造项目潜在供应商应在“开发区教育网”获取采购文件，并于2025 年2月11日9 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

**一、采购项目基本情况：**

1、项目编号：

## 2、项目名称：南通大学附属实验小学食堂传输机升级改造项目

3、采购方式：询价

4、预算金额：本项目采购预算为人民币4.3万元。

5、最高限价：本项目最高限价人民币 4.3 万元。

6、项目内容：南通大学附属实验小学食堂传输机升级改造项目。

7、工期期限:15 日内完成。

8、质量标准：合格

9、本项目不接受联合体投标。**二、询价供应商资格要求：**

## （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供相关证明文件: 格式附后

**（二）本项目的特定资格要求：**

本项目的特定资格要求：①若供应商为制造商，须具有特种设备制造许可证(**杂物电梯C级及以上**)和特种设备安装改造维修许可证(安装、维修) C 级或新版的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造含安装、修理、改造资质证书。 ②若供应商为代理商，代理商须具备特种设备安装改造维修许可证(安装、维修) C 级及以上资质或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装含修理。

## （三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

是否专门面向中小企业：否

## 三、获取采购文件

时间：2025 年2月6日至 2025 年2月11日 9:30

地点：南通大学附属实验小学崇真楼会议室 开发区新河路38号

## 四、询价文件的递交

截止时间：2025 年 2月 11日 9 时 30 分（北京时间）逾时,交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

地点：南通大学附属实验小学崇真楼四楼会议室。

## 五、开启时间：2025年 2 月 11 日 9 时30 分

**六、公告期限：**自本公告发布之日起3个工作日。

**七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1. 采购人信息

名 称：南通大学附属实验小学

校方联系人： 俞老师

联系电话：051381010545

## 一、响应文件递交

**询价文件**

1、询价文件应按“询价文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为询价文件的组成部分。

2、询价文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

## 二、成交原则、方式成交原则：

1、符合采购需求且报价最低；

2、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

**采购需求：**详见询价文件附件。

**成交方式：**按项目成交，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，**按照报价最低的确定为成交供应商。**

## 三、成交结果通知

1. 成交结果将通过开发区教育网发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。
2. 成交供应商应在收到《成交通知书》的 10 天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

## 四、验收与付款

在接到供应商提出验收申请后，在 5 个工作日内由业主指定人员参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

## 五、询价费用

1、供应商应承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用。

2、采购人不收取任何费用。

# 项目需求

**一、技术参数**

|  |
| --- |
| **设备（1 台）技术参数** |
| **电梯型号/Elevator Model TWJ200/0.4-AS** |
| **基本参数/Basic Parameters** |  |
| **1** | 额定载重/Rated Capacity | 200kg |
| **2** | 额定速度/Rated Speed | 0.4m/s |
| **3** | 服务楼层/Service Floor | 2 层 2 站 2 门 |
| **4** | 提升高度/Lifting Height | m |
| **5** | 轿厢尺寸/Car Size | 800mm×800mm×1000mm（可定制） |
| **6** | 开门尺寸/Door Size | 1000mm×1300mm |
| **7** | 开门方式/Door-Opening Type | 手动上下直分门 |
| **8** | 设备功率/Elevator Power | 1.5kw |
| **控制及驱动/Control & Drive** |  |
| **9** | 控制方式/Control System | 厅外按钮 |
| **10** | 驱动方式/Drive System | 交流单速 |
| **土建参数/Construction Parameters** |  |
| **11** | 顶层高度/Top Floor Height |  |
| **12** | 底坑深度/Pit Depth |  |
| **13** | 井道尺寸/Hatchway Size |  |
| **14** | 机房尺寸/Machine Room Size |  |
| **15** | 电源要求/Supply Voltage Requirements |  |
| **轿厢设计/Car Design** |  |
| **16** | 轿顶装饰/Car Decoration | 发纹不锈钢（1.0mm） |
| **17** | 轿厢内壁/Car Wall | 发纹不锈钢（1.0mm） |
| **19** | 轿 门/Car Door | Q235 方管拉栅门 |
| **20** | 轿厢地面/Car Platform | 发纹不锈钢（1.0mm） |
| **21** | 操纵面板/Operating Panel | 发纹不锈钢，数码显示，微动按钮 |
| **22** | 厅 门/Hoistway Door | 发纹不锈钢（1.0mm） |
| **23** | 门 套/Door Jamb | 不锈钢门套 |
|  |  |  |

**注：以上涉及尺寸均为内净尺寸。**

**二、基本功能**

|  |
| --- |
| 设备**基本功能** |
| **功 能 名 称** | **功 能 说 明** |
| 轿厢到站钟 | 装于外呼的电子钟声告知使用者设备已到站。 |
| 安全回路保护 | 安全回路断开，或安全回路接触器粘连，设备立即停止。 |
| 门联锁保护 | 门全部关闭，电梯方可运行，或门锁接触器粘连，设备立即停止。 |
| 主接触器保护 | 系统随时检测主接触器动作是否可靠，发现异常，立即停止运行。 |
| 锁梯 | 关闭电锁后，设备进入驻停状态，设备不再响应任何外呼。 |
| 轿厢及层站微动指令按钮 | 轿内操纵箱指令按钮及层站站换按钮采用新型微动型按钮，方便快捷。 |
| 运行状态显示 | 厅外召唤面板能显示设备运行方向、楼层、开关门等信息 |
| 检修操作 | 当进入检修状态时，轿厢以检修速度点动运行。 |
| 故障自诊断 | 控制器可记录与显示最新的故障，以便快速排除，恢复设备运行。 |
| 上下越层及上下极限保护 | 有效地防止设备万一失控时的冲顶或撞底现象，使设备更安全可靠。 |
| 检修照明 | 配备机房、地坑维修照明。 |
| 紧急点动运行 | 在机房内进入紧急电动运行状态时，轿厢以检修速度点动运行。 |
| 紧急开锁装置 | 两端站有机械门锁、可用三角锁钥匙开启。 |

**特别提醒：**采购单位不组织集中现场踏勘。经采购单位允许，供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。

在现场勘察时，熟悉作业现场等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔（包括增加合同价或延长工期等）的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

要求将原电梯拆除，旧电梯属于国有资产，由学校按程序处置,将拆下电梯运到学校指定地点，并将井道整理维修好。

质保期：经相关部门首次验收合格之日整机两年质保，主机五年质保，对电梯两年免费维保。

旧电梯报停，新电梯安装开工及验收等所有手续由中标公司负责。

# 三、工期要求

工期要求：15 日内完成，交付采购人使用

**四、验收**

1、采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

2、采购单位根据询价文件、合同约定和验收合格报告内容，按相关支付规定直接支付款项。

# 五、付款方式

合同签订后一个月内支付 30%预付款，中标单位提供产品装备的安装、调试、运输、保险、售后服务等，直至项目实施完成并经验收合格后付至合同价的 95%，余款至两年后一次性付清。每次付款前，供应商必须按照采购单位的要求提供正规发票。

# 六、履约保证金

本项目免收履约保证金。

**三、询价投标文件组成**

**1、资格证明文件**

**1、法定代表人身份证明**

：

我公司法定代表人 参加贵单位组织的（询价项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章） 法定代表人（负责人）（签字或盖章）年 月 日 年 月 日

法定代表人身份证复印件（正反面）

**2、授权委托书**

：

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加（询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章） 法定代表人（负责人）（签字或盖章）年 月 日 年 月 日

被授权人身份证身份证复印件（正反面）

**3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加 \_（项目名称）， （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1. 我单位具有独立承担民事责任的能力；
2. 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法

规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。）

1. 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期： 年月日

# 4、供应商响应文件函

致：

根据贵方的号询价文件，正式授权下述签字人 (姓名和职务)代表我方

 （供应商的名称），全权处理本次项目询价采购的有关事宜。据此函，

 （签字人）兹宣布同意如下：

1. 按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需服务

## 我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

1. **我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。**
2. 如果在响应文件接收截止时间后规定的有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，则由相关行政部门视情节轻重予以处罚。
3. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
4. 一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
5. 遵守询价文件中要求的收费项目和标准。
6. 与本询价采购有关的正式通讯地址为：地址：邮编：

电话：传真：

供应商开户行：账户：

法定代表人或授权代表姓名（签字或盖章）：联系电话：供应商名称（公章）：日期： 年 月 日

**5、承 诺 书**

：

我单位参加本次投标，同意按照贵单位评审规则参加本次投标，投标过程中严格遵守有关廉洁规定，尊重并服从最终评审结果。

（公章）

2024 年 月 日

法定代理人：委托代理人：联系电话：

**二 、商务报价文件 1、开标一览表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| 南通大学附属实验小学餐梯升级改造项目 |  |  |

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

日期： 2024 年 月 日

填写说明：

1、开标一览表、分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、报价包括设备价格、附件和随机备件价格等完成安装所需的全部材料费、包装费、运杂费、运输保险费、资料费、安装费、调试费、检测费、配合费、保险、利润、税金、对招标人操作维护人员的培训费、合同包含的所有风险、责任等及投标人认为需要的其他费用等。

3、**中小企业声明函（如符合小型和微型企业的需提供）；监狱企业证明函（如符**

**合监狱企业的需提供）；残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）。如未提供有效证明材料的则不能享受小型和微型企业和残疾人福利性单位及监狱企业产品的价格给予本文件要求比例 10%的扣除；用扣除后的价格作为有效报价参与评审的优惠政策。**

**2、分项报价表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 投标标价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| „„ |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

日期： 年 月 日

填写说明：

1、开标一览表、分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、本表只是表式，可根据实际需要自行调整。填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、报价包括设备价格、附件和随机备件价格等完成安装所需的全部材料费、包装费、运杂费、运输保险费、资料费、安装费、调试费、检测费、配合费、保险、利润、税金、对招标人操作维护人员的培训费、合同包含的所有风险、责任等及投标人认为需要的其他费用等。

**3、**商务部分（技术部分）正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：项目需求完全响应部分不填。

* 1. 供应商提交的响应文件中与招标文件 “项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受招标文件的所有要求。完全响应部分不填。
	2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应招标文件，经三分之二评委认定。
	3. 供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织政府采购活动的风险。